**孵蛋台車之結構**

本創作關於一種孵蛋台車之結構，其係在一主體框架之底部設有腳輪；至少設有一蛋架，係為差動式之傾斜偏擺框架體，又該蛋架得樞設於主體框架之活動空間中，該蛋架設有複數個置放蛋盤的桿體空間；一氣壓缸，係樞設於該主體框架上，該作動軸係樞設於蛋架之上頂端，藉由該氣壓缸作動軸之作動，使該蛋架形成左、右之差動傾斜偏擺，該蛋卵據以承受孵化箱內部的均勻孵化氣流，俾使本創作可達差動傾斜偏擺，且能節省該孵蛋台車之製作成本、提昇該蛋卵之孵化成功率。